|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Согласовываю:**  Руководитель проекта ООО «ССК»  /А.В. Кашлач | |  |
| « » | 2025 года |

**Заявка на выполнение работ №****14(В)**

|  |
| --- |
| 1. **Объект:** |
| Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: ул. Восход, г. Салехард, ЯНАО |
| 1. **Вид работ:** |
| Устройство кровли |
| 1. **Место выполнения работ:** |
| г.Салехард |
| 1. **Перечень работ:** |
| В соответствии с ведомостью объемов работ - Приложение № 1. |
| 1. **Срок выполнения работ:** |
| 01.05.2026 – 15.08.2026 |
| 1. **Объём работ:** |
| В соответствии с ведомостью объемов работ - Приложение № 1. |
| 1. **Оплата работ:** |
| Производится при условии качественного выполнения полного объема работ и принятия работ в соответствии с условиями договора. |
| 1. **Иные условия:** |
| * Работники должны иметь гражданство РФ или право на работу в РФ, согласно законодательству для иностранных граждан. * Количество работников, необходимое для выполнения работ: 10+12 человека (в зависимости от потребности и скорости выполнения работ, предусмотреть увеличение численностью рабочих по требованию Заказчика); * Тpебoвaния к квaлификaции paбoтникoв (группы допуска, аттестация работников и тд): - возраст работников от 18 лет; - пройденный медицинский осмотр; - Работники, выполняющие работы на высоте, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. Уровень квалификации подтверждается документом о профессиональном образовании (обучении) и (или) о квалификации; - Обучение по охране труда – программа Б, СИЗ, Первая помощь, программа В; - Сварочные работы должны производиться аттестованным персоналом, имеющим удостоверение на право производства сварочных работ (если будут доп.работы ); - наличие группы по электробезопасности; - для ИТР на строительной площадке – программа А, программа Б, обучение применения СИЗ, Первая помощь, программа В, пожарная безопасность. * Разрешительные документы Организации на определенные виды деятельности (в случае необходимости): лицензии МЧС на выполнение работ по огнезащите; * Проживание: за свой счет; * Питание: за свой счет; * Механизмы и оборудование: строительными подмостями, инструментом, а также иными механизмами и оборудованием, необходимым для производства работ, исполнитель работ обеспечивает себя самостоятельно. * На строительном объекте в момент выполнения работ должен постоянно находится ИТР (мастер, прораб) организации, производящей работы и геодезист. Допускается совмещение ИТР и геодезиста в одном лице. * Материалы: материал поставки подрядчика. Обязательно наличие паспортов/сертификатов качества на применяемый материал. * По окончании выполняемых работ необходимо предоставить комплекты исполнительно-технической документации (ИТД) в 4-х экземплярах в бумажном виде, также в электронном виде в формате pdf. и в редактируемых форматах ms word, ms excel, dwg. ИТД выполняется на основании фактически выполненных работ исполнителем.   **Приложения:**  1. Ведомость объемов работ – на 1 л.  2. ГПР (ориентировочный на основе согл. ФЖС) – на 1 л.;  3. Реестр ИТД – на 1 л.;  4. Проект 396/08/24-В-П-АС – 79 л. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заявку составил: | Ведущий инженер ПТО | / | М.Д. Ходько/ |  |